**Documentación**

Se crea la ruta “/log”, en la cual se recibirán tres parámetros que posteriormente serán guardados en nuestro archivo csv

Los parámetros se reciben de la siguiente manera

temp=25hum=80time=5-09-2019 (ejemplo)